handT判断方向按键，true是上，false是下

handL判断方向按键 true是左 false是右

frequency设置定时器的频率 就是运动的速度

handCt键盘的方向 当上下移动时候，上下键不可用 左右同理

handTop和handLeft初始值 运动开始的地方

通过按键判断设置的handT等的真假，根据循环调整位置